机台刷卡器操作指南(试用版)

目录

[需键入单号系统操作方法 2](#_Toc307583208)

[进布操作 (于每箱开始时): 2](#_Toc307583209)

[落布操作 (于每箱结束时): 2](#_Toc307583210)

[不需键入单号系统操作方法 2](#_Toc307583211)

[进布操作 (于每箱开始时): 2](#_Toc307583212)

[落布操作 (于每箱结束时): 2](#_Toc307583213)

# 需键入单号系统操作方法

进布操作 (于每箱开始时):  
1. 将布摆置好, 缝布.

2. 键入工作单号(仅数字), 按A键开始纪录.

3. 开机运作.

4. 将流程卡送至机尾(需要时).

落布操作 (于每箱结束时):

1. 通知停机, 找到缝布位, 撕布, 整理布头.
2. 键入工作单号(仅数字), 按B键完成纪录.
3. 换炮, 继续生产(需要时).

# 不需键入单号系统操作方法

进布操作 (于每箱开始时):

1. 将布摆置好, 缝布.
2. 按A键开始纪录.
3. 开机运作.
4. 将流程卡送至机尾(需要时).

落布操作 (于每箱结束时):

1. 通知停机, 找到缝布位, 撕布, 整理布头.
2. 按B键完成纪录.
3. 换箱, 继续生产(需要时).